

Прошиваем роутер на ADSL прошивку


Заходим на роутер по адресу 192.168.1.1. Логин/пароль – admin/admin

1.Переходим на вкладку Дополнительные настройки- WAN сервис. Удаляем отсюда все интерфейсы.




2. Переходим на вкладку Интерфейс 2-го уровня. Удаляем все интерфейсы отсюда. 


3. Нажимаем «Добавить». VPI\VCI должен быть 0/35. Нажимаем «Применить/сохранить»




4. Переходим на вкладку WAN сервис. Нажимаем Добавить. Выбираем созданый нами интерфейс внизу.Нажимаем «Далее»




5. На следующей вкладке выбираем IP over Ethernet. Жмем «Далее»




6. На следующей вкладке выбираем «Использовать следующий IP адрес». Вбиваем айпи маску шлюз. Жмем далее.




7. На следующей вкладке Выбираем галочками NAT, Fullcone NAT и Firewall. Жмем «Далее»



8. 

9. Вбиваем в ручную ДНСы. 85.28.195.130 и 85.28.195.129



10. На следующей странице жмем «Применить/сохранить»

